LAS-7620 抗扰度发生器

脉冲2b：模拟点火切断瞬间由于直流电机充当了发电机并由此产生的瞬态现象。

脉冲4：模拟内燃机的起动机电路通电时引起的电源电压降低的情况。

满足ISO 7637-2标准的测试要求；

内置60V/30A耦合去耦网络(CDN)，可单独使用；

输出电压及重复时间均可工作在步进模式。

**注：目前ISO7637-2(2011版)标准里已取消脉冲4的规定，相关要求在ISO16750标准中另行规定**