LAS-7650B 抗扰度发生器

脉冲5b：模拟在上述情况下由于发电机电路带有抑制器件而出现的瞬态现象。

满足ISO 7637-2及其他相关标准的测试；

内置60V/30A耦合去耦网络(CDN)，可单独使用；

输出电压及间隔时间均可工作在步进模式。

技术规格

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 12V系统 | 24V系统 |
|  | 脉冲5b | |
| 抑制电压(Us\*) | 10.0~100.0V | 10.0~200.0V |
| 尺寸 | (W)495mm\*(D)550mm\*(H)195mm | |
| 重量 | 约11kg | |